|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programm: |  | Name: |  | Datum: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Eingänge** | | | **ATmega**  **2560** | **Ausgänge** | | |  |
|  | Schalter | Bit |  |  | Bit | Led |  |
| - | S12 | **7** | Schalter **Port C** | Leds **Port A** | **7** | H7 | - |
| - | S11 | **6** | **6** | H6 | - |
| - | S10 | **5** | **5** | H5 | - |
| - | S9 | **4** | **4** | H4 | - |
| - | S8 | **3** | **3** | H3 | - |
| - | S7 | **2** | **2** | H2 | - |
| - | S6 | **1** | **1** | H1 | - |
| - | S5 | **0** | **0** | H0 | - |
|  | Taster | Bit |  |  |  |  |  |
| - | S4 | **7** | Taster **Port L** |  |  |  |  |
| - | S3 | **6** |  |  |  |  |
| - | S2 | **1** |  |  |  |  |
| - | S1 | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Verwendung weiterer Ports oder Hardware-Komponenten:

-